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Specifikacije proizvoda:

· Ugrađena litijska baterija,
· moćan prenosivi mini dizajn,
· s magnetom, možete je pričvrstiti bilo gdje na postolje, zid, magnetnu šipku i sl.,
· moguća ugradnja u stan, auto, garažu, na ulazna vrata i sl.,
· raditi može lokalno putem ugrađene pametne veze (AP hotspot) – tj. mogućnošću povezivanja putem Wi-Fi mreže za prijenos slike u stvarnom vremenu,
· omogućuje HD snimanje u širokom kutu od 150 stupnjeva,
· mogućnost daljinskog nadzora putem mreže,
· izvrsno prepoznavanje zvuka i slika visoke razlučivosti,
· videozapisi automatski se spremaju na umetnutu SD karticu. Kad se kartica napuni, prethodni videozapis će se izbrisati, a spremit će se novi,
· mogućnost namještanja senzora pokreta tako da kamera odmah šalje alarm na telefon korisnika kad se prepozna pokret,
· ima ugrađeno napredno infracrveno svjetlo za slabo osvjetljenje i jasan noćni vid,
· ima omogućeno automatsko otkrivanje noćnog vida,
· kamerom upravljate izravno putem aplikacije koju možete preuzeti na telefon,
· na jednu aplikaciju odnosno jednog korisnika može se dodati više kamera, a više korisnika može nadzirati jednu kameru.






Tehnički podaci:

		Model
	A9

	Omjer razlučivosti
	720P

	Format zapisa
	MJPEG

	Razlučivost
	640*480

	Broj sličica u sekundi
	10 fps

	Minimalno osvjetljenje
	2,0 luksa

	Kut vidljivosti
	Vodoravno 90°

	Dnevno/noćna funkcija
	Automatsko prepoznavanje

	Infracrveni noćni vid
	(Opcija) 6 nevidljivih 940 infracrvenih svjetala

	Udaljenost noćnog vida
	5 metara

	Mrežni zapis
	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP

	
	DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP

	UpnP – univerzalna veza
	Podržano

	Žična veza
	Nije podržano

	Bežična mreža
	WIFI (IEEE 802.11b/g/n)

	Bežična brzina
	150 Mb/s (maks.)

	Veza
	WIFI pametna veza (AP hotspot)

	AP veza
	Podržano

	Code stream
	Double stream

	Detektor pokreta
	Nije podržano

	Snimanje putem SD kartice
	Podržani prostor za TF karticu, maksimalno 64G

	Format fotografije
	BMP/JPG

	Format videozapisa
	WMV

	Fokus
	stabilan fokus

	Ugrađena litijska baterija
	200 mAh

	Specifikacija napajanja
	DC 5V / 1 A

	Potrošnja energije u W
	0,8 W maks.

	Veličina (mm)
	∮ 44 * 25 mm 

	Veličina kutije 
	130 * 90 * 40 mm

	Veličina paketa
	 525 * 395 * 278 mm

	Količina 
	 120 kom./ctn；15 kg/ctn

	Djelovanje vlage
	10% ～ 80% RH (bez kondenzacije)

	Radna temperatura
	-10 °C do 50 °C 

	Temperatura skladištenja
	0% ～ 90% RH (bez kondenzacije)

	Podržani operacijski sustavi
	iPhone, Android (APP: HD, Wi-Fi, Cam Pro)
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PROIZVOD I DODATNA OPREMA
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Postavite hardver na telefonu – uspostavite AP vezu s videokamerom – dodajte video kameru – počnite snimati i spremajte videozapise u stvarnom vremenu – konfigurirajte kameru s WiFi mrežom – i uspostavite vezu s usmjerivačem – uvod u funkcije kamere te pitanja i odgovori.

POSTAVLJANJE HARDVERA I APLIKACIJE:

1. Preuzmite aplikaciju „HDwificamPro” iz trgovine App Store ili Google Play za iOS i Android verzije. Za lakšu instalaciju možete i skenirati QR kȏd za instalaciju aplikacije. Ako nemate mogućnost povezivanja s trgovinom Google Play, skenirajte APK QR kȏd u nastavku. Napomena: za preuzimanje aplikacije trebat će vam izvorni skener QR kodova jer se aplikacija ne može preuzeti putem WeChat skenera.

1. Kad se aplikacija preuzme, otvorite je i kliknite „+” za dodavanje nove videokamere. Kliknite kameru za otvaranje sučelja i unesite UID (jedinstveni identifikator) ili lozinku za dodavanje kamere. Napomena: Videokameru pri prvoj upotrebi povežite s telefonom slijedeći upute u odjeljku „povezivanje kamere s telefonom”, a zatim dodajte videokameru.

Za nastavak kliknite Wi-Fi stranicu, odaberite Wi-Fi mrežu koja odgovara vašem UID-u i uspostavite vezu. Nakon povezivanja u aplikaciji provjerite je li uređaj uspješno dodan. Ako program ne doda uređaj automatski, pokušajte ga pronaći tako da kliknete „traži”.

1. Imate dvije mogućnosti za unos UID koda: 1. Skenirajte QR kȏd na videokameri ili 2. Potražite videokameru putem LAN mreže.

1. Za prijavu unesite naziv videokamere i P2P lozinku (zadana lozinka je: 6666). Pritisnite „Yes” (Da). Videokamera uspješno je dodana. Predlažemo da promijenite P2P lozinku kad dovršite postavljanje.

1. Kad je kamera uspješno instalirana i povezana, kliknite novu postavku za video uživo. Kamerom možete upravljati putem videosučelja.

Značenje gumba i ikona na stranici za videozapise
PTZ: na stranici videosučelja možete ručno kontrolirati PTZ ili pomicati, nagnuti i zumirati objektiv koristeći se samo prstom. Udaljenost rotacije ovisi o kliznoj udaljenosti prsta (preporučuje se dodatna podrška za videokameru).
Mikrofon i glasnoća: možete slušati zvuk snimke i upotrijebiti dvosmjernu glasovnu razmjenu poruka (bit će vam potrebna dodatna podrška za videokameru).
Videozapisi i fotografije: možete snimati fotografije i videozapise.
Orijentacija: fotografirati možete okomito ili vodoravno.
Opcije: namjestite svjetlinu, kontrast i glasnoću. 
Reprodukcija: možete jednostavno gledati već snimljene videozapise s SD kartice.

Ostale funkcije:

Kamera: pogled uživo.
Fotografija: pregledajte fotografije na zaslonu videokamere.
Video: Pogledajte videozapis na mobilnom telefonu.
Događaj: pregled dnevnika alarma koje je pokrenula videokamera.




POSTAVLJANJE VIDEOKAMERE: 

1. Pritisnite gumb za postavke kako biste otvorili stranicu napredne konfiguracije.
1. Postavite i uspostavite vezu s WiFi mrežom, unesite lozinku i kliknite „završi”. Napomena: Ako je spremljena videokamera već povezana s WiFi mrežom, trenutna će se veza prekinuti i zamijeniti novom mrežom, što znači da će kamera u aplikaciji nekoliko minuta biti izvan mreže.
1. Postavka za spremanje slika na SD karticu: ovdje možete postaviti kako i u kojoj veličini će kamera snimati fotografije i spremati ih na karticu.
1. Postavka alarma: omogućite ili onemogućite mogućnost da kamera prepozna kretanje i vrijeme te vam pošalje upozorenje na telefon.

OSNOVNE POSTAVKE I STATUS KAMERE:

Ako namjeravate upotrebljavati novu kameru ili ako ste trenutnu kameru premjestili na drugo mjesto, vratite je na tvorničke postavke. To možete učiniti tako da pritisnite tipku za ponovno postavljanje i držite je 5 sekundi. Videokamera će nakon ponovnog pokretanja upotrebljavati AP način rada, a WiFi indikator polako će treperiti (jednom svake 3 sekunde). U postavkama telefona uspostavite vezu s AP točkom videokamere (ili na drugi način: WiFi mrežom s UID-om kamere). Dakle, aplikaciju uključujete samo kad je uspostavljena veza između telefona i mreže videokamere.
Status indikatora:
1. U AP načinu rada crveni indikator obično svijetli, a plavi polako treperi.
1. Tijekom konfiguracije WiFi usmjeravanja crveni indikator svijetli, a plavi brzo treperi. Kad je konfiguracija uspješna, plavi indikator ostaje uključen (ako plavi indikator i dalje brzo treperi, provjerite jeste li ispravno unijeli lozinku).
1. S druge strane, zeleni indikator je indikator punjenja i automatski će se isključiti kad videokamera bude potpuno puna.
Ako aplikacija i dalje javlja pogreške, provjerite sljedeće:
· prije konfiguriranja WiFi mreže indikator videokamere ne treperi sporo ili se uopće ne uključuje;
· telefon se ne uspijeva povezati s pristupnom točkom videokamere, pa telefon mora uspostaviti vezu s drugom pristupnom točkom videokamere;
· obični usmjerivač je kompatibilan, ali javni nije jer se mora prijaviti radi provjere autentičnosti;
· izbjegavajte pogreške pri unosu naziva mreže, lozinki i UID-a;
· imajte na umu da kineski nazivi, lozinke i posebni znakovi ili simboli trenutno nisu kompatibilni s WiFi;
· 5G signali također nisu kompatibilni s WiFi mrežom;
· provjerite svijetli li indikator WiFi normalno. Budući da je kamera uspješno povezana kad indikator svijetli normalno, možete izravno dodati mrežnu videokameru. Aplikacija možda neće otkriti uspješnu konfiguraciju s videokamerom zbog provjere mrežnog signala.
· Pokušajte način WiFi šifriranja promijeniti iz WEP u WPA način
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Pravilno odlaganje otpada

simbol prekrizene kante za smece na proizvodu ili na njegovoj ambalazi oznatava da se takav
X proizvod ne smatra kucanskim otpadom u cijeloj EU. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
sprijetit éete moguce negativne posledice za okoli¥ i zdravlje ljudi koje bi inate izazvalo nepravilno
rukovanje ovim proizvodom. Recikliranje materijala pomaze u zastiti prirode i prirodnih resursa.
Detalnije informacije o recikliranju ovog proizvoda zatraZite od nadleznih sluzbi, centra za
zbrinjavanje kucanskog otpada li trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

e

Izjava proizvodata da proizvod ispunjava zahtjeve vaZecih direktiva EZ.
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